# Investitor: **GRAD MAKARSKA**

# 

Građevina: **POSLOVNA ZGRADA ( ADAPTACIJA) – Ex Merkur 5**

Lokacija: **MAKARSKA, S.Ivičevića 34**

**( č.z. 4327 k.o. Makarska-Makar)**

**Troškovnik vatrodojavnog sustava:**

1. Nabava, doprema i ugradnja vatrodojavne centrale, kao

SCHRACK INTEGRAL C, 1 petlje, printer, 6 relejnih izlaza,

sa accu baterijama 2x 12 V/ 10 Ah, ili jednako vrijedna.

komplet. 1

1. Nabava, doprema i ugradnja sirene unutarnje

kao Schrack Y04, 105 dB, ili jednako vrijedna. kom. 4

1. Nabava, doprema i ugradnja sirene vanjske s bljeskalicom

kao Schrack Y04, 110 dB, ili jednako vrijedna. kom. 2

1. Nabava, doprema i ugradnja kombiniranih analogno adresibilnih

javljača požara na strop kao “Schrack” tip MTD 533,

ili jednako vrijedan. kom 34

1. Nabava, doprema i ugradnja paralelnih indikatora

za spušteni srop kao “Schrack” tip BA-UPI,

ili jednako vrijedan. kom 1

1. Nabava, doprema i ugradnja na zid ručnih adresibilnih

javljača požara kao Schrack” tip MCP 535, ili jednako vrijedan.

Visina ugradnje v = 1,4m. kom 4

1. Nabava, doprema i ugradnja na strop podnožja javljača

kao Schrack USB 501, ili jednako vrijedno.

kom. 34

1. Dobava i montaža ulazno izlazne jedinice kao Schrack BA-OI 3.

Komplet sa spajanjem. Ili jednako vrijedna. kom 1

9. Nabava, doprema i ugradnja kabela za povezivanje

javljača požara s VDC tipa JB-Y (ST)Y 2x ( 2x0,8),

ukupne dužine kabela.Polaže se u cijevi CS 16 mm

u spuštenim stropovima i na kabel trasama, a u plastičnim kanalima i PNT cijevima u ostalim prostorima

m 460

10. Nabava, doprema i ugradnja napojnog kabela

( (N)HxH 3x1,5 mm2), i spajanje u razdjelniku ureda

m 12

11. Dobava i polaganje samogasive PNT cijevi 16 mm.

Komplet sa sitnim spojnim i montažnim materijalom

m 210

12 Ispitivanje instalacije s puštanjem u rad i predaja investitoru, a

uključuje slijedeće stavke isporučitelja opreme:

* pregled ispravnosti instalacije i ugrađenih podnožja
* ugradnja javljača u podnožja
* povezivanje centrale i ostalih dijelova sustava
* programiranje centrale i upis adresa ( prema
* pripremljenom popisu od strane Investitora)

paušalno

13. Izrada potrebnih uputstava i obuka osoblja korisnika.

paušalno

14. Ispitivanje funkcionalnosti sustava od strane

ovlaštene ustanove:

paušalno

15. Dobava i i ugradnja, te programiranje

automatskog telefonskog dojavnika. Komplet sa

svim spojnim i montažnim materijalom

komplet 1

16. Izrada projekta izvedenog stanja.

paušalno

**UKUPNO:**